 

**On Windows:**

Если ваш сервер работает на **Windows**, вам нужно выполнить несколько шагов для настройки HTTPS. Вот пошаговая инструкция:



### Всё делаем через тот же порт ,что использовался в http

### Сервер запускаем на том же порту что и был (скажем 3003)

### Дело в том, что порт 443 уже давным-давно занят нашей системой и он хоть и используется для https, но не является обязательным.

### Поэтому, в раутере, у нас остается тот же NAT:

### Chain: dst-nat dst-host: 195.3.129.213 dst-port: 3003 Action: dstNat dst IP: 192.168.88.242 dst port: 3003

### Раутер ОБЯЗАТЕЛЬНО перегружать

### То есть, это на практике не делаем:

### 